<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>MOTION AND SELECTION CIRCUIT G853A</text>
<text>2-70</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="P0817/22" value="120 2W"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0309/12" value="190 1/2W"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4154"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1500"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E15-5" value="2.2uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E15-5" value="2.2uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="N2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
