<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>15 LOADS M002A</text>
<text>2-71</text>
<text>FLIP CHIP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K 5%"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1.8K 10%"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf 20%"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="N2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="H2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
