<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>IO BUS MULTIPLEXER M104C</text>
<text>FLIP CHIP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="RCL-L-XX-22">
<description>Delay Line</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40N"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="82"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO39" value="2N3009B"/>
<element name="U$8" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="U$9" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="DL1" library="dec-con" package="RCL-L-XX-22" value="100ns"/>
<element name="DL2" library="dec-con" package="RCL-L-XX-22" value="100ns"/>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E15-5" value="6.8uf"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nf"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0411/15" value="68 1/2W"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="1000nf"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="C2"/>
<contactref element="U$8" pad="T1"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="DL1" pad="GND@1"/>
<contactref element="DL1" pad="GND@2"/>
<contactref element="DL2" pad="GND@1"/>
<contactref element="DL2" pad="GND@2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="A2"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="U$8" pad="K2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLAG">
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="U$8" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="IO_SYNC">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="U$8" pad="H1"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="DL2" pad="IN"/>
<contactref element="U$8" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="U$8" pad="J2"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DL2" pad="OUT"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PWR_CLR_L">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLR_FLAG_L">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="U$8" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="EN_IN">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="U$8" pad="H2"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PWR_CLR">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="N1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GRANT">
<contactref element="U$8" pad="E2"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="DL1" pad="IN"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DL1" pad="OUT"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="U$8" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="U$8" pad="F1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="U$8" pad="E1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="EN_OUT">
<contactref element="U$8" pad="M2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="J1"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
