<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="200.025" y1="59.69" x2="200.025" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
<text>DEVICE SELECT MODULE M109A</text>
<text>BIT</text>
<text>BIT</text>
<text>BIT</text>
<text>BIT</text>
<text>BIT</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="SINGLE-LONG">
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C7" library="rcl" package="E22-6" value="6.8uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="SINGLE-LONG" value="OUTLINE-SINGLE-LONG"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E3" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E6" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="BIT13-0" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT13-1" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT14-0" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT14-1" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT15-0" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT15-1" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT16-0" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT16-1" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT17-0" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="BIT17-1" library="rcl" package="0207/10" value="0"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="SP314N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="T1"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="E1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="J1"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="H1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="F1"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="K1"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="M1"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="L1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="N1"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$1" pad="S1"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BIT17">
<contactref element="BIT17-0" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="BIT17-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="BIT17-0" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BIT15-0" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="BIT14-0" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="BIT13-0" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="BIT15">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="BIT15-0" pad="1"/>
<contactref element="BIT15-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BIT14">
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="BIT14-0" pad="1"/>
<contactref element="BIT14-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BIT13">
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="BIT13-0" pad="1"/>
<contactref element="BIT13-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="R1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="BIT13-1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="BIT14-1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BIT15-1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BIT16">
<contactref element="BIT16-1" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="BIT16-0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="U1"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="BIT16-1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="BIT16-0" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="BIT17-1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="V1"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
