<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TAP DELAY M311A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="16-05529">
<description>Tapped Delay Line</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$4" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H40N"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="DL1" library="dec-con" package="16-05529" value="16-05529"/>
<element name="DL2" library="dec-con" package="16-05529" value="16-05529"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="C2"/>
<contactref element="U$4" pad="T1"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="DL1" pad="12"/>
<contactref element="DL2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="A2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="H1"/>
<contactref element="DL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="J2"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="DL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="F1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="E1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="V2"/>
<contactref element="DL1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$4" pad="U2"/>
<contactref element="DL1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$4" pad="T2"/>
<contactref element="DL1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$4" pad="S2"/>
<contactref element="DL1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$4" pad="R2"/>
<contactref element="DL1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$4" pad="P2"/>
<contactref element="DL1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$4" pad="N2"/>
<contactref element="DL1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$4" pad="M2"/>
<contactref element="DL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$4" pad="L2"/>
<contactref element="DL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$4" pad="K2"/>
<contactref element="DL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$4" pad="V1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="DL2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$4" pad="U1"/>
<contactref element="DL2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$4" pad="S1"/>
<contactref element="DL2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$4" pad="R1"/>
<contactref element="DL2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$4" pad="P1"/>
<contactref element="DL2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$4" pad="N1"/>
<contactref element="DL2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$4" pad="M1"/>
<contactref element="DL2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$4" pad="L1"/>
<contactref element="DL2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$4" pad="K1"/>
<contactref element="DL2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$4" pad="J1"/>
<contactref element="DL2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
