<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>READER CLOCK M715F</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="1nf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.005uf"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="1nf 5%"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO5" value="MPS6534"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="9601DEC"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="DIL14" value="9601DEC"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E15-5" value="1uf"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="C8" library="rcl" package="E15-5" value="1uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="20K"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="680 5%"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="680 5%"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="220 5%"/>
<element name="Q7" library="transistor" package="TO5" value="MPS6531"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E15-5" value="1uf"/>
<element name="R19" library="dec-con" package="3006Y" value="1K"/>
<element name="BH" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="BE" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="C20" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C10" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C11" library="dec-con" package="E12-8" value="39uF"/>
<element name="C1" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="U$4" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="STOP_DELAY">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="SHIFT">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="!CLK">
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="AP2"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLOCK_1">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="!SHIFT">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AA2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AC2"/>
<contactref element="U$1" pad="BC2"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!FEED_SW">
<contactref element="E6" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="STOP_COMPLETE">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="TP-BM">
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOTOR_ON_CH">
<contactref element="E7" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$1" pad="BB2"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
</signal>
<signal name="2.8V">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!RUN">
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="!ENABLE">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="AK2"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="E5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="CATCH">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TP-AV">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="!INH_STROBE">
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BH">
<contactref element="U$1" pad="BH2"/>
<contactref element="BH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BE">
<contactref element="U$1" pad="BE2"/>
<contactref element="BE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
