<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="63.5" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="25.4" x2="63.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="linear" package="DIL14" value="LM148"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL14" value="LM148"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="5K"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS00N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SLICE">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="STROBE">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
