<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>RESISTOR BOARG G624C</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="E28-8">
<description>Grid 1.1" Polarized Capacitor</description>
</package>
<package name="0944/51">
<description>Power Resistor, 2" grid</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="C2" library="dec-con" package="E28-8" value="20uF"/>
<element name="C9" library="dec-con" package="E28-8" value="20uF"/>
<element name="R1" library="dec-con" package="0944/51" value="20 10W 1%"/>
<element name="R2" library="dec-con" package="0944/51" value="56 10W 1%"/>
<element name="R3" library="dec-con" package="0944/51" value="56 10W 1%"/>
<element name="R4" library="dec-con" package="0944/51" value="56 10W 1%"/>
<element name="R5" library="dec-con" package="0944/51" value="56 10W 1%"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0411/15" value="470 1/2W"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="1nF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C150-054X183" value="680pF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C150-054X183" value="680pF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="680pF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="680pF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
