<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>9-70</text>
<text>POWER CONNECTOR</text>
<text>G785E</text>
<hole x="104.14" y="8.89" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E25-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 25.4 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="C102-043X133">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.2 mm, outline 4.3 x 13.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO5" value="DEC2"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4744"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="C7" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4744"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E25-9" value="20uF"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="PANEL_POWER" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="PANEL_LOCK" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="+8V" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="+5V" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="COMMON" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="-15V" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="-6V" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="-30V" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="MEM_REG_BASE" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="AC_IN" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO39" value="2N3638"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C102-043X133" value=".1uF"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PANEL_POWER">
<contactref element="U$1" pad="AN2"/>
<contactref element="U$1" pad="AS2"/>
<contactref element="U$1" pad="AR2"/>
<contactref element="U$1" pad="AP2"/>
<contactref element="PANEL_POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AA2"/>
<contactref element="U$1" pad="BA2"/>
<contactref element="U$1" pad="AM2"/>
<contactref element="U$1" pad="AL2"/>
<contactref element="U$1" pad="AK2"/>
<contactref element="U$1" pad="AJ2"/>
<contactref element="U$1" pad="AH2"/>
<contactref element="U$1" pad="AF2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PANEL_LOCK" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="COMMON" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AC2"/>
<contactref element="U$1" pad="AD2"/>
<contactref element="U$1" pad="AE2"/>
<contactref element="U$1" pad="BC2"/>
<contactref element="U$1" pad="BD2"/>
<contactref element="U$1" pad="BE2"/>
<contactref element="U$1" pad="BF2"/>
<contactref element="U$1" pad="BH2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="+8V" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LINE_LOW">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="UNREG_-15V">
<contactref element="-15V" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AB2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MEM_SUPPLY+">
<contactref element="-6V" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="BM2"/>
<contactref element="U$1" pad="BN2"/>
<contactref element="U$1" pad="BP2"/>
<contactref element="U$1" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SLICE">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="AV2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MEM_SUPPLY-">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="-30V" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BV2"/>
<contactref element="U$1" pad="BS2"/>
<contactref element="U$1" pad="BT2"/>
<contactref element="U$1" pad="BU2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="BB2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MEM_REG_BASE" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BJ2"/>
<contactref element="U$1" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="AC_IN" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D15" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="BC1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
