<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Anders Sandahl / www.pdp-9.net</text>
<text>G888-mk2</text>
<text>D</text>
<text>GND</text>
<text>A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="anders">
<packages>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOD123">
</package>
<package name="FLIPCHIP-1">
<description>DEC flipship for singleslot cards</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SP19L">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_C">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;SOIC-8&lt;/b&gt; CASE 751-07&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34164-D.PDF&lt;p&gt;
&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;PLATIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="SOT223@2">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
<package name="SOT223@3">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capsmd">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R7" library="anders" package="R0805" value="220"/>
<element name="R9" library="anders" package="R0805" value="220"/>
<element name="R2" library="anders" package="R0805" value="22k"/>
<element name="R3" library="anders" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="R14" library="anders" package="R0805" value="470k"/>
<element name="R13" library="anders" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="D8" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D5" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D6" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D7" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="R12" library="anders" package="R0805" value="1k"/>
<element name="R10" library="anders" package="R0805" value="22k"/>
<element name="C2" library="anders" package="SMC_C" value="10u/10V"/>
<element name="IC1" library="v-reg" package="SOT223" value="LM337"/>
<element name="R8" library="anders" package="R0805" value="715"/>
<element name="R4" library="anders" package="R0805" value="240"/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="SOT223" value="LM1117-3.3"/>
<element name="C9" library="anders" package="SMC_C" value="10u/10V"/>
<element name="D9" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D10" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D4" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="R23" library="anders" package="R0805" value="150"/>
<element name="R19" library="anders" package="R2512" value="75 2W"/>
<element name="R21" library="anders" package="R0805" value="6k8"/>
<element name="R24" library="anders" package="R0805" value="680"/>
<element name="T5" library="anders" package="SOT23" value="BC857B"/>
<element name="T4" library="anders" package="SOT23" value="IRLML0100TR"/>
<element name="D13" library="anders" package="SOD123" value="MBR0540T1"/>
<element name="R17" library="anders" package="R0805" value="150"/>
<element name="R15" library="anders" package="R2512" value="75 2W"/>
<element name="R18" library="anders" package="R0805" value="6k8"/>
<element name="R16" library="anders" package="R0805" value="680"/>
<element name="T3" library="anders" package="SOT23" value="BC857B"/>
<element name="T2" library="anders" package="SOT23" value="IRLML0100TR"/>
<element name="D12" library="anders" package="SOD123" value="MBR0540T1"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC847"/>
<element name="C3" library="capsmd" package="0805" value="10n"/>
<element name="C6" library="capsmd" package="0805" value="100n"/>
<element name="C4" library="capsmd" package="0805" value="100n"/>
<element name="R25" library="anders" package="R0805" value="3k3"/>
<element name="R11" library="anders" package="R0805" value="470k"/>
<element name="D11" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="C5" library="capsmd" package="0805" value="10p"/>
<element name="IC4" library="74xx-eu" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="C7" library="capsmd" package="0805" value="100n"/>
<element name="CON1" library="anders" package="FLIPCHIP-1" value="FLIPCHIP_1NORMAL"/>
<element name="R22" library="anders" package="R0805" value="1k"/>
<element name="R20" library="anders" package="R0805" value="1k"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD123" value="1N4148"/>
<element name="R5" library="anders" package="R0805" value="2k2"/>
<element name="R6" library="anders" package="R0805" value="2k2"/>
<element name="R1" library="anders" package="SP19L" value="10k"/>
<element name="C1" library="anders" package="SMC_D" value="68u/20V"/>
<element name="C8" library="anders" package="SMC_D" value="68u/20V"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SOIC8" value="OPA2134D"/>
<element name="IC5" library="v-reg" package="SOT223" value="LM337"/>
<element name="R26" library="anders" package="R0805" value="240"/>
<element name="R27" library="anders" package="R0805" value="2k05"/>
<element name="C10" library="anders" package="SMC_C" value="10u/10V"/>
<element name="R28" library="anders" package="R0805" value="1k8"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TIMING">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="CON1" pad="B2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="C2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="A2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$128">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="J">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="J2"/>
</signal>
<signal name="K">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="N$131">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$135">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$136">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$143">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="CON1" pad="N2"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="CON1" pad="R2"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="L2"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P">
<contactref element="CON1" pad="P2"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="M">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="M2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U">
<contactref element="CON1" pad="U2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="CON1" pad="V2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="H2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R1" pad="S"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
