<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>G888A</text>
<text>FLIP CHIP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="P0817/22">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0817, grid 22.5 mm</description>
</package>
<package name="C225-062X268">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.5 mm, outline 6.2 x 26.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="3006Y">
<description>Older, larger style of multi-turn potentiometer.</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="H08C">
<description>&lt;b&gt;TO-99&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
National Semiconductor</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="22K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35Z10" value="1N753A"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="10pF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="220pF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0411/15" value="330 1/2W"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C225-062X268" value=".01uF MYLAR 10%"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="220pF"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="10pF"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="470K"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="4.7K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="470K"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="100pF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="100pF"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R22" library="rcl" package="P0817/22" value="68 2W"/>
<element name="R28" library="rcl" package="P0817/22" value="68 2W"/>
<element name="J2" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q4" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO39" value="MM1008"/>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="TO39" value="MM1008"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO39" value="2N3009B"/>
<element name="J4" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J1" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J3" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J5" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J6" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J7" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J8" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="U$4" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="R7" library="dec-con" package="3006Y" value="5K"/>
<element name="C5" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C3" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="H08C" value="MC1709"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="H08C" value="MC1709"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D13" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D14" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D15" library="diode" package="DO35-10" value="D670"/>
<element name="D16" library="diode" package="DO35-10" value="D670"/>
<element name="D17" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D18" library="diode" package="DO35-10" value="1N645"/>
<element name="D19" library="diode" package="DO35-10" value="D670"/>
<element name="D20" library="diode" package="DO35-10" value="D670"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="U">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
</signal>
<signal name="K">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
</signal>
<signal name="M">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="D17" pad="C"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
