<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>C:/Users/Vince/Documents/eagle/projects/DEC/Mxxx/M1703/M1703Cfrontb.bmp</text>
<text>SIDE 1</text>
<text>CS*ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXYZ</text>
<text>SIDE 2</text>
<text>M1703C</text>
<text>12 BIT WORD 6/E BUS INT.</text>
<text>C:/Users/Vince/Documents/eagle/projects/DEC/Mxxx/M1703/M1703Cbackfb.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="U$4" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C100" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C101" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C102" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="J1" library="dec-con" package="DEC40PINH" value="INPUT"/>
<element name="E5B" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="E9" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL16" value="7442N"/>
<element name="E13B" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1.6K"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uF"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="7410N"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="DIL14" value="DS8640N"/>
<element name="E3" library="dec-con" package="DIL14" value="DS8640N"/>
<element name="E7" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="E12" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E14" library="dec-con" package="DIL14" value="DS8640N"/>
<element name="W13" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
<contactref element="U$2" pad="CA2"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C100" pad="+"/>
<contactref element="C101" pad="+"/>
<contactref element="C102" pad="+"/>
<contactref element="E5B" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="16"/>
<contactref element="E13B" pad="14"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AF1"/>
<contactref element="U$2" pad="AN1"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="U$2" pad="AF2"/>
<contactref element="U$2" pad="AN2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
<contactref element="U$2" pad="BC1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF1"/>
<contactref element="U$2" pad="BN1"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF2"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
<contactref element="U$2" pad="BT2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC1"/>
<contactref element="U$2" pad="CF1"/>
<contactref element="U$2" pad="CN1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT1"/>
<contactref element="U$2" pad="CT2"/>
<contactref element="U$2" pad="CN2"/>
<contactref element="U$2" pad="CF2"/>
<contactref element="U$2" pad="CC2"/>
<contactref element="U$2" pad="DC1"/>
<contactref element="U$2" pad="DF1"/>
<contactref element="U$2" pad="DN1"/>
<contactref element="U$2" pad="DT1"/>
<contactref element="U$2" pad="DT2"/>
<contactref element="U$2" pad="DN2"/>
<contactref element="U$2" pad="DF2"/>
<contactref element="U$2" pad="DC2"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C100" pad="-"/>
<contactref element="C101" pad="-"/>
<contactref element="C102" pad="-"/>
<contactref element="E5B" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="E13B" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="UU"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="SS"/>
<contactref element="J1" pad="PP"/>
<contactref element="J1" pad="MM"/>
<contactref element="J1" pad="KK"/>
<contactref element="J1" pad="HH"/>
<contactref element="J1" pad="EE"/>
<contactref element="J1" pad="CC"/>
<contactref element="J1" pad="AA"/>
<contactref element="J1" pad="Y"/>
<contactref element="J1" pad="W"/>
<contactref element="J1" pad="U"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="J1" pad="P"/>
<contactref element="J1" pad="M"/>
<contactref element="J1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="H"/>
<contactref element="J1" pad="E"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="U$2" pad="DP1"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="U$2" pad="DK1"/>
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="U$2" pad="DL1"/>
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="E14" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="U$2" pad="DM1"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="E14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!DATA1">
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA0">
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA3">
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA2">
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA7">
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
<contactref element="E5B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA4">
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
<contactref element="E5B" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA5">
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
<contactref element="E5B" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DATA6">
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
<contactref element="E5B" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="U$2" pad="CD1"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!C1">
<contactref element="U$2" pad="CH1"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!C0">
<contactref element="U$2" pad="CE1"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="U$2" pad="CL1"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="U$2" pad="CP1"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="INITIALIZE">
<contactref element="U$2" pad="CR1"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="U$2" pad="CS1"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA9">
<contactref element="U$2" pad="DS1"/>
<contactref element="E13B" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!DATA11">
<contactref element="U$2" pad="DV1"/>
<contactref element="E13B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!DATA10">
<contactref element="U$2" pad="DU1"/>
<contactref element="E13B" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!DATA8">
<contactref element="U$2" pad="DR1"/>
<contactref element="E13B" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!INT_ENABLE">
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MD07L">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MD04L">
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$337">
<contactref element="E7" pad="9"/>
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E12" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MD09H">
<contactref element="E10" pad="13"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MD08H">
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E14" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MD11H">
<contactref element="E10" pad="15"/>
<contactref element="E14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MD10H">
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MD06H">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO_PAUSEH">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MD05H">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MD04H">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MD03H">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MD07H">
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MD03L">
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MD08L">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E5B" pad="12"/>
<contactref element="E5B" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E12" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IOTL">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INITIALIZE">
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RD_RQST">
<contactref element="J1" pad="DD"/>
<contactref element="W13" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="E13B" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="E13B" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="D09">
<contactref element="E13B" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="X"/>
</signal>
<signal name="D08">
<contactref element="E13B" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="V"/>
</signal>
<signal name="D07">
<contactref element="E5B" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="T"/>
</signal>
<signal name="D06">
<contactref element="E5B" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="D05">
<contactref element="E5B" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="N"/>
</signal>
<signal name="D04">
<contactref element="E5B" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="L"/>
</signal>
<signal name="D00">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="D01">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="D02">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="F"/>
</signal>
<signal name="D03">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="J"/>
</signal>
<signal name="IOT0L">
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOT1L">
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IOT2L">
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOT3L">
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IOT4L">
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E13B" pad="9"/>
<contactref element="E13B" pad="12"/>
<contactref element="E13B" pad="6"/>
<contactref element="E13B" pad="3"/>
<contactref element="E5B" pad="3"/>
<contactref element="E5B" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="W13" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="INT_ENABLE">
<contactref element="E9" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DEVICE_FLAG">
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!DEVICE_FLAG">
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!RD_DONE">
<contactref element="J1" pad="FF"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
