<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>M212B</text>
<text>FLIP CHIP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="EDGE1" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E2" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E7" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E8" library="dec-con" package="DIL14" value="7453N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C075-032X103" value=".01uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="3K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="EDGE1" pad="T1"/>
<contactref element="EDGE1" pad="C2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="EDGE1" pad="A2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="EDGE1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="EDGE1" pad="D1"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="EDGE1" pad="E1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="EDGE1" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E6" pad="9"/>
<contactref element="EDGE1" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="EDGE1" pad="J2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E9" pad="6"/>
<contactref element="EDGE1" pad="K2"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="E9" pad="9"/>
<contactref element="EDGE1" pad="J1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="E9" pad="8"/>
<contactref element="EDGE1" pad="K1"/>
<contactref element="E7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SR_INSERT">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="EDGE1" pad="M1"/>
</signal>
<signal name="!INA0">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="L2"/>
</signal>
<signal name="!INB0">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="!INA1">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="!INB1">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="R1"/>
</signal>
<signal name="!INA2">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="N2"/>
</signal>
<signal name="!INB2">
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="!INA3">
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="R2"/>
</signal>
<signal name="!INB3">
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="U1"/>
</signal>
<signal name="ENABLE_A">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="EDGE1" pad="N1"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ENABLE_B">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="EDGE1" pad="U2"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LEFT_SHIFT">
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="EDGE1" pad="P1"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="EDGE1" pad="F1"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="EDGE1" pad="H2"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="EDGE1" pad="H1"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!INA4">
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="V1"/>
</signal>
<signal name="!INB4">
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="!INA5">
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="EDGE1" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="!INB5">
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="EDGE1" pad="T2"/>
</signal>
<signal name="SL_INSERT">
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="EDGE1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="!CLEAR_REG">
<contactref element="EDGE1" pad="B1"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="EDGE1" pad="C1"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RIGHT_SHIFT">
<contactref element="E7" pad="13"/>
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="EDGE1" pad="L1"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
