<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-cpld">
<packages>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;84 Pin PLCC Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<packages>
<package name="ML10">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="180"/>
<element name="C1P" library="rcl" package="E15-5" value="6.8uf"/>
<element name="C3P" library="rcl" package="E15-5" value="6.8uf"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".22uF"/>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="S84" value="ATF150X84"/>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="BC2"/>
<contactref element="U$1" pad="BT1"/>
<contactref element="U$1" pad="AC2"/>
<contactref element="U$1" pad="AT1"/>
<contactref element="C1P" pad="-"/>
<contactref element="C3P" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
<contactref element="E1" pad="32"/>
<contactref element="E1" pad="42"/>
<contactref element="E1" pad="47"/>
<contactref element="E1" pad="59"/>
<contactref element="E1" pad="72"/>
<contactref element="E1" pad="82"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BA2"/>
<contactref element="U$1" pad="AA2"/>
<contactref element="C1P" pad="+"/>
<contactref element="C3P" pad="+"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="43"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="26"/>
<contactref element="E1" pad="38"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
<contactref element="E1" pad="66"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BU1">
<contactref element="U$1" pad="BU1"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BR2">
<contactref element="U$1" pad="BR2"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BV1">
<contactref element="U$1" pad="BV1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BV2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BV2"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BE2">
<contactref element="U$1" pad="BE2"/>
<contactref element="E1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="AU2">
<contactref element="U$1" pad="AU2"/>
<contactref element="E1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="AT2">
<contactref element="U$1" pad="AT2"/>
<contactref element="E1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="AS1">
<contactref element="U$1" pad="AS1"/>
<contactref element="E1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="AS2">
<contactref element="U$1" pad="AS2"/>
<contactref element="E1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="AR1">
<contactref element="U$1" pad="AR1"/>
<contactref element="E1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="AN2">
<contactref element="U$1" pad="AN2"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="AK1">
<contactref element="U$1" pad="AK1"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="BM2">
<contactref element="U$1" pad="BM2"/>
<contactref element="E1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BL2">
<contactref element="U$1" pad="BL2"/>
<contactref element="E1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BL1">
<contactref element="U$1" pad="BL1"/>
<contactref element="E1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BK1">
<contactref element="U$1" pad="BK1"/>
<contactref element="E1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BJ2">
<contactref element="U$1" pad="BJ2"/>
<contactref element="E1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BH2">
<contactref element="U$1" pad="BH2"/>
<contactref element="E1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BH1">
<contactref element="U$1" pad="BH1"/>
<contactref element="E1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="BF2">
<contactref element="U$1" pad="BF2"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="BF1">
<contactref element="U$1" pad="BF1"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="BE1">
<contactref element="U$1" pad="BE1"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="BD1">
<contactref element="U$1" pad="BD1"/>
<contactref element="E1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="BC1">
<contactref element="U$1" pad="BC1"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="AU1">
<contactref element="U$1" pad="AU1"/>
<contactref element="E1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="AH2">
<contactref element="U$1" pad="AH2"/>
<contactref element="E1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="AH1">
<contactref element="U$1" pad="AH1"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="AF2">
<contactref element="U$1" pad="AF2"/>
<contactref element="E1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="AE1">
<contactref element="U$1" pad="AE1"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="U$1" pad="AD2"/>
<contactref element="E1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="U$1" pad="AD1"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="AB1">
<contactref element="U$1" pad="AB1"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AA1">
<contactref element="U$1" pad="AA1"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="U$1" pad="AC1"/>
<contactref element="E1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="AJ2">
<contactref element="U$1" pad="AJ2"/>
<contactref element="E1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="BM1">
<contactref element="U$1" pad="BM1"/>
<contactref element="E1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BN1">
<contactref element="U$1" pad="BN1"/>
<contactref element="E1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BN2">
<contactref element="U$1" pad="BN2"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BP1">
<contactref element="U$1" pad="BP1"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BP2">
<contactref element="U$1" pad="BP2"/>
<contactref element="E1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BR1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BR1"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BS1">
<contactref element="U$1" pad="BS1"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BS2">
<contactref element="U$1" pad="BS2"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BT2">
<contactref element="U$1" pad="BT2"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BU2">
<contactref element="U$1" pad="BU2"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BJ1">
<contactref element="U$1" pad="BJ1"/>
<contactref element="E1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BD2">
<contactref element="U$1" pad="BD2"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="BA1">
<contactref element="U$1" pad="BA1"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="BB1">
<contactref element="U$1" pad="BB1"/>
<contactref element="E1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="BK2">
<contactref element="U$1" pad="BK2"/>
<contactref element="E1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="AE2">
<contactref element="U$1" pad="AE2"/>
<contactref element="E1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="AN1">
<contactref element="U$1" pad="AN1"/>
<contactref element="E1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="AM1">
<contactref element="U$1" pad="AM1"/>
<contactref element="E1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="AK2">
<contactref element="U$1" pad="AK2"/>
<contactref element="E1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="AJ1">
<contactref element="U$1" pad="AJ1"/>
<contactref element="E1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="AF1">
<contactref element="U$1" pad="AF1"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="AL1">
<contactref element="U$1" pad="AL1"/>
<contactref element="E1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="AL2">
<contactref element="U$1" pad="AL2"/>
<contactref element="E1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="AM2">
<contactref element="U$1" pad="AM2"/>
<contactref element="E1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="AR2">
<contactref element="U$1" pad="AR2"/>
<contactref element="E1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="AP2">
<contactref element="U$1" pad="AP2"/>
<contactref element="E1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="AP1">
<contactref element="U$1" pad="AP1"/>
<contactref element="E1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="AV1">
<contactref element="U$1" pad="AV1"/>
<contactref element="E1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="AV2">
<contactref element="U$1" pad="AV2"/>
<contactref element="E1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="62"/>
<contactref element="U$1" pad="AB2"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="71"/>
<contactref element="U$1" pad="BB2"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
