<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>BUS TRANSCEIVER  M514H</text>
<text>S</text>
<text>CS * A B C D E F H J K L M N P R S T</text>
<text>S</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<packages>
<package name="KH206-8">
<description>&lt;b&gt;POWER RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
4W, grid 26,67 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="U$4" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35Z10" value="1N746A"/>
<element name="Q31" library="transistor-npn" package="TO5" value="BC639"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7440N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E3" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7486N"/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="SP384N"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="R73" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="10pF 5%"/>
<element name="R58" library="rcl" package="0207/10" value="5.6K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="680"/>
<element name="C1" library="dec-con" package="E12-8" value="39uF"/>
<element name="R72" library="rcl" package="0207/10" value="680"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO39" value="2N2904"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="C2" library="dec-con" package="E12-8" value="39uF"/>
<element name="R5" library="resistor-power" package="KH206-8" value="120 2W">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor-power" package="KH206-8" value="68 2W">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="Q30" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q5" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="Q6" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q7" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="Q12" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R36" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R37" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R38" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="Q11" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="Q10" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R35" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R34" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R40" library="rcl" package="0207/10" value="3000"/>
<element name="R41" library="rcl" package="0207/10" value="3000"/>
<element name="R42" library="rcl" package="0207/10" value="3000"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="R43" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="R48" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="R53" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="1800"/>
<element name="R44" library="rcl" package="0207/10" value="8200"/>
<element name="R49" library="rcl" package="0207/10" value="8200"/>
<element name="R54" library="rcl" package="0207/10" value="8200"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="8200"/>
<element name="Q15" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q18" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q21" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q13" library="transistor-pnp" package="TO39" value="MPS6534"/>
<element name="Q16" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q17" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q19" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q20" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q22" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q23" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q24" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q25" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q26" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q27" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q28" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q29" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="R45" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R50" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R55" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="R46" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R56" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="R51" library="rcl" package="0207/10" value="2700"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="56pF 5%"/>
<element name="R47" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R52" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R57" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R59" library="rcl" package="0207/10" value="390"/>
<element name="R60" library="rcl" package="0207/10" value="56"/>
<element name="R61" library="rcl" package="0207/10" value="560"/>
<element name="R62" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="C9" library="rcl" package="E15-5" value="1uF"/>
<element name="R63" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R64" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R65" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R66" library="rcl" package="0207/10" value="2200"/>
<element name="R67" library="rcl" package="0207/10" value="12K"/>
<element name="R68" library="rcl" package="0207/10" value="1000"/>
<element name="R69" library="rcl" package="0207/10" value="2200"/>
<element name="R70" library="rcl" package="0207/10" value="1200"/>
<element name="R71" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N914"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="NTE109"/>
<element name="R39" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="BC2"/>
<contactref element="U$1" pad="AC2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="BT1"/>
<contactref element="U$1" pad="AT1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="Q31" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="Q21" pad="1"/>
<contactref element="Q18" pad="1"/>
<contactref element="Q15" pad="1"/>
<contactref element="Q13" pad="1"/>
<contactref element="Q23" pad="1"/>
<contactref element="Q20" pad="1"/>
<contactref element="Q17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="Q29" pad="1"/>
<contactref element="Q26" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="BA2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="AA2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$1" pad="AB2"/>
<contactref element="U$1" pad="BB2"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_SET">
<contactref element="U$1" pad="BE1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SELECT_REMOTE_H">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="AK1"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SET_FUNCTION_L">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SET_PULSE_H">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="SET_PULSE_L">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="-2.4V">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="BD2"/>
<contactref element="Q30" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="Q12" pad="1"/>
<contactref element="Q11" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="Q22" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="Q16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="Q19" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q28" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-3.3V">
<contactref element="Q31" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="U$1" pad="BR1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q31" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_SEL2">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AM1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MATCH4_H">
<contactref element="U$1" pad="AL1"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LOCAL_L">
<contactref element="U$1" pad="AH1"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MATCH1_H">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="AN1"/>
</signal>
<signal name="MATCH2_H">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q30" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="B_SEL0">
<contactref element="U$1" pad="BE2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_SEL1">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="7CH_H">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="AJ1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="Q12" pad="3"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_STOP">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BV1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q12" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q11" pad="3"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_DENS">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="Q11" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="Q10" pad="3"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_DEN_5">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="Q10" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DEN8_L">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="CLEAR_FUNCTION_L">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="AH2"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SELECT_REMOTE_L">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="AF1"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MUX_OUT_L">
<contactref element="E5" pad="5"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="AE1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOT_L">
<contactref element="U$1" pad="BJ2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="ENDPOINT_L">
<contactref element="U$1" pad="BH2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="REWIND_STATUS_L">
<contactref element="U$1" pad="BF2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="E5" pad="4"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="Q13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="Q15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="Q18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="Q21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B_RWS">
<contactref element="Q21" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="BP1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_BOT">
<contactref element="Q15" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="AU1"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_EOT">
<contactref element="Q18" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="BH1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B_7CH">
<contactref element="Q13" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="CLEAR_FUNCTION_H">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="Q22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="Q19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="Q16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="Q22" pad="3"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="Q23" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="Q16" pad="3"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="Q17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="Q19" pad="3"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="Q20" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R_FWD">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="Q17" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="R_REW">
<contactref element="Q20" pad="3"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BF1"/>
</signal>
<signal name="R_RWE">
<contactref element="Q23" pad="3"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BN1"/>
</signal>
<signal name="V_CLAMP">
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="Q24" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="Q24" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="Q24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLR_CC">
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="Q28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="Q28" pad="3"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="Q29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LRCC_STROBE_H">
<contactref element="Q29" pad="3"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="BREC">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="Q25" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="Q25" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="Q27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="Q25" pad="3"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="Q26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WRITE_STROBE_H">
<contactref element="Q26" pad="3"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BT2"/>
</signal>
<signal name="C_STROBE">
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="Q27" pad="3"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
