<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>FIELD BANK ADD CARD M628A</text>
<text>+</text>
<text>S</text>
<text>SIDE 1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0420">
<description>Drill 0.042" (#58)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="74H50N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74H00N"/>
<element name="PAD1" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="PAD2" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="PAD3" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="PAD4" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="PAD5" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="PAD6" library="dec-con" package="0420" value="PAD-0420"/>
<element name="J1" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J2" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J3" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J4" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J5" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J6" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J7" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J8" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J9" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J10" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J11" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J12" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J13" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J14" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J15" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="J16" library="jumper" package="10" value="J10MM"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="220"/>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO5" value="PN3569"/>
<element name="C4" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="E3" library="dec-con" package="DIL14" value="7482N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="PAD3" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="U$2" pad="T1"/>
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="U$2" pad="S1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
<contactref element="J16" pad="1"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N2">
<contactref element="U$2" pad="N2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="U$2" pad="P1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="J15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="U$2" pad="R1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="J16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="J13" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="U1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD4" pad="P$1"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD5" pad="P$1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD2" pad="P$1"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ALT_MDL4_H">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ALT_MDL3_H">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MDL4_H">
<contactref element="U$2" pad="D1"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MDL3_H">
<contactref element="U$2" pad="C1"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="ALT_MDL4_L">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="K1"/>
</signal>
<signal name="ALT_MDL3_L">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="L1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="DATA_EN">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="H2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
