<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>A1</text>
<text>V1</text>
<text>M710</text>
<text>M710</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C150-054X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 5.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="THRU-HOLEB">
<description>Double-Sided DEC Edge Connector thru-holes on 0.05" grid</description>
</package>
<package name="DOUBLE">
<description>Double-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON4">
<description>Double-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PT-SPIN">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="E12" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS01N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="7430N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C150-054X183" value="6.8uf"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C150-054X183" value="6.8uf"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C150-054X183" value="6.8uf"/>
<element name="U$5" library="dec-con" package="THRU-HOLEB" value="THRU-HOLE2B"/>
<element name="U$7" library="dec-con" package="THRU-HOLEB" value="THRU-HOLE2B"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="1K"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C150-054X183" value="6.8uf"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="TO92" value="DEC6534D"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="TO92" value="DEC6534D"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="56"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="56K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="100"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="3K"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="3K"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/7" value="150"/>
<element name="E13" library="74xx-us" package="DIL14" value="7440"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/7" value="1K"/>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/7" value="1K"/>
<element name="E5" library="ic-package" package="DIL14" value="DEC9601"/>
<element name="E10" library="ic-package" package="DIL14" value="DEC9601"/>
<element name="E15" library="ic-package" package="DIL14" value="DEC9601"/>
<element name="C23" library="rcl" package="E5-8,5" value="150"/>
<element name="C22" library="rcl" package="E5-8,5" value="150"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/7" value="51K"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N3606"/>
<element name="C24" library="rcl" package="E5-8,5" value="180"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N3606"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/7" value="51K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/7" value="7.5K"/>
<element name="C25" library="rcl" package="E5-8,5" value="2.2uf"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/7" value="15K"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-10" value="1N3606"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/7" value="1K"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="DOUBLE" value="OUTLINE-DOUBLE"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON4" value=""/>
<element name="R15" library="pot" package="PT-SPIN" value="50K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IOP1">
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="R2"/>
<contactref element="U$2" pad="AR2"/>
</signal>
<signal name="IOP2">
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="U$7" pad="R1"/>
<contactref element="U$2" pad="AR1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="A2"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="A2"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="14"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E15" pad="14"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="AA2"/>
<contactref element="U$2" pad="BA2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="C2"/>
<contactref element="U$7" pad="T1"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="C2"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="T1"/>
<contactref element="U$2" pad="AC2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BT1"/>
<contactref element="U$2" pad="BC2"/>
</signal>
<signal name="IOP4">
<contactref element="E8" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="P2"/>
<contactref element="U$2" pad="AP2"/>
</signal>
<signal name="MB3(0)">
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="F2"/>
<contactref element="U$2" pad="BF2"/>
</signal>
<signal name="MB4(0)">
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="U$5" pad="D1"/>
<contactref element="U$2" pad="BD1"/>
</signal>
<signal name="MB5(0)">
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="D2"/>
<contactref element="U$2" pad="BD2"/>
</signal>
<signal name="MB6(0)">
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="E1"/>
<contactref element="U$2" pad="BE1"/>
</signal>
<signal name="MB7(1)">
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="E2"/>
<contactref element="U$2" pad="BE2"/>
</signal>
<signal name="!IO_IN_SKIP">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="U$5" pad="N2"/>
<contactref element="U$2" pad="BN2"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="U$7" pad="H1"/>
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="AH1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="E14" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="13"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E8" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
<contactref element="E14" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOP_02">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="S1"/>
<contactref element="U$2" pad="AS1"/>
</signal>
<signal name="!CLEAR">
<contactref element="U$7" pad="J1"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="AJ1"/>
</signal>
<signal name="PUN_FLAG">
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!FEED">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="U2"/>
<contactref element="U$2" pad="BU2"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="M2"/>
<contactref element="U$2" pad="AM2"/>
</signal>
<signal name="AC10">
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="D1"/>
<contactref element="U$2" pad="AD1"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="H2"/>
<contactref element="U$2" pad="AH2"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="F1"/>
<contactref element="U$2" pad="AF1"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="E7" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="F2"/>
<contactref element="U$2" pad="AF2"/>
</signal>
<signal name="AC8">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="E1"/>
<contactref element="U$2" pad="AE1"/>
</signal>
<signal name="AC9">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="E2"/>
<contactref element="U$2" pad="AE2"/>
</signal>
<signal name="AC11">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="D2"/>
<contactref element="U$2" pad="AD2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="K1"/>
<contactref element="U$2" pad="AK1"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="L1"/>
<contactref element="U$2" pad="AL1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="U$7" pad="M1"/>
<contactref element="U$2" pad="AM1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="U$7" pad="N1"/>
<contactref element="U$2" pad="AN1"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="U$7" pad="L2"/>
<contactref element="U$2" pad="AL2"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="U$7" pad="N2"/>
<contactref element="U$2" pad="AN2"/>
</signal>
<signal name="CLOCKA">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="J2"/>
<contactref element="U$2" pad="AJ2"/>
</signal>
<signal name="CLOCKB">
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="P1"/>
<contactref element="U$2" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="U$7" pad="K2"/>
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="AK2"/>
</signal>
<signal name="MB8(0)">
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="F1"/>
<contactref element="U$2" pad="BF1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IO_IN_INT">
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="S2"/>
<contactref element="U$2" pad="BS2"/>
</signal>
<signal name="!PUN_ACTIVE">
<contactref element="U$7" pad="U2"/>
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="6"/>
<contactref element="E14" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="AU2"/>
</signal>
<signal name="!INITIALIZE">
<contactref element="U$7" pad="S2"/>
<contactref element="U$2" pad="AS2"/>
</signal>
<signal name="SYNC_PUN">
<contactref element="U$7" pad="V2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="AV2"/>
</signal>
<signal name="SYNC_BIAS">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="U1"/>
<contactref element="U$2" pad="BU1"/>
</signal>
<signal name="SYNC_PUN0">
<contactref element="U$5" pad="V1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="BV1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!FEED_SW">
<contactref element="E14" pad="10"/>
<contactref element="E14" pad="9"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="T2"/>
<contactref element="U$2" pad="AT2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="E16" pad="9"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="E16" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="E14" pad="2"/>
<contactref element="E14" pad="6"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DEL_PUN1">
<contactref element="E14" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="U1"/>
<contactref element="U$2" pad="AU1"/>
</signal>
<signal name="MOTOR">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E15" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="4"/>
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="E16" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
<contactref element="E13" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="E5" pad="13"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="E15" pad="11"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="E15" pad="13"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="E16" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4_SEC">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="M1"/>
<contactref element="U$2" pad="BM1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="E16" pad="2"/>
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="E16" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DEL_PUN2">
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="L1"/>
<contactref element="U$2" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="R15" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PUN_DONE">
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="H2"/>
<contactref element="U$2" pad="BH2"/>
</signal>
<signal name="4.5MS">
<contactref element="U$5" pad="J2"/>
<contactref element="U$2" pad="BJ2"/>
<contactref element="R15" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="E10" pad="6"/>
<contactref element="E12" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$7" pad="B2"/>
<contactref element="U$2" pad="AB2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$7" pad="V1"/>
<contactref element="U$2" pad="AV1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$7" pad="C1"/>
<contactref element="U$2" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$7" pad="B1"/>
<contactref element="U$2" pad="AB1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$7" pad="A1"/>
<contactref element="U$2" pad="AA1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$5" pad="S1"/>
<contactref element="U$2" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$5" pad="R1"/>
<contactref element="U$2" pad="BR1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$5" pad="P1"/>
<contactref element="U$2" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$5" pad="N1"/>
<contactref element="U$2" pad="BN1"/>
</signal>
<signal name="!SCR_ACTIVE">
<contactref element="U$5" pad="K1"/>
<contactref element="U$2" pad="BK1"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$5" pad="J1"/>
<contactref element="U$2" pad="BJ1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$5" pad="H1"/>
<contactref element="U$2" pad="BH1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$5" pad="C1"/>
<contactref element="U$2" pad="BC1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$5" pad="B1"/>
<contactref element="U$2" pad="BB1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$5" pad="A1"/>
<contactref element="U$2" pad="BA1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$5" pad="V2"/>
<contactref element="U$2" pad="BV2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$5" pad="T2"/>
<contactref element="U$2" pad="BT2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$5" pad="R2"/>
<contactref element="U$2" pad="BR2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$5" pad="P2"/>
<contactref element="U$2" pad="BP2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$5" pad="M2"/>
<contactref element="U$2" pad="BM2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U$5" pad="L2"/>
<contactref element="U$2" pad="BL2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U$5" pad="K2"/>
<contactref element="U$2" pad="BK2"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U$5" pad="B2"/>
<contactref element="U$2" pad="BB2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
