<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>BLK</text>
<text>GRN</text>
<text>WHT</text>
<text>RED</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>SIDE 1</text>
<text>J1</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>MS30159</text>
<text>SIDE 2</text>
<text>M7347</text>
<text>MPS READER</text>
<text>RUN</text>
<hole x="107.95" y="46.99" drill="3.175"/>
<hole x="113.03" y="7.62" drill="3.175"/>
<hole x="59.69" y="7.62" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="E12-8">
<description>A 0.8 inch electrolytic.</description>
</package>
<package name="FLIPCHIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="U$2" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="C4" library="dec-con" package="E12-8" value="6.8uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.01uF"/>
<element name="BLK" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="GRN" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="WHT" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="RED" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$3" library="dec-con" package="FLIPCHIP" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO5" value=""/>
<element name="E1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7404N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74S74N"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$9">
<contactref element="E1" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="J">
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="GRN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="BLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="WHT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
<contactref element="E2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="E1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
