<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>M850 EIA Connector</text>
<text>VRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SINGLE">
<description>Single-Height DEC board</description>
</package>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO35Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92/">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm&lt;p&gt;
rotated 45 deg.</description>
</package>
<package name="TO18-">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="10H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="26H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="SINGLE" value="OUTLINE-SINGLE"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="33K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO18-" value="3009B"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35Z10" value="1N753"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uf"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="100K"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="33K"/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="15K"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-10" value="1N3606"/>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="47"/>
<element name="Q7" library="transistor" package="TO18-" value="3009B"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="PL1" library="con-harting-h" package="10H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="CTSRTS" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="TXRX" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="DTRDCR" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PL2" library="con-harting-h" package="26H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q8" library="transistor" package="TO92/" value="6534B"/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1.5K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="EDGE" pad="A2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="EDGE" pad="B2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="EDGE" pad="C2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="PL1" pad="9"/>
<contactref element="PL2" pad="13"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TTO">
<contactref element="EDGE" pad="H2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="J2"/>
<contactref element="TXRX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="EDGE" pad="L2"/>
<contactref element="TXRX" pad="1"/>
<contactref element="TXRX" pad="5"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="TTIE">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RRE">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="EDGE" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="EIA4">
<contactref element="PL1" pad="7"/>
<contactref element="DTRDCR" pad="2"/>
<contactref element="PL2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="EIA6">
<contactref element="PL1" pad="2"/>
<contactref element="DTRDCR" pad="4"/>
<contactref element="PL2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="EIA7">
<contactref element="PL1" pad="4"/>
<contactref element="CTSRTS" pad="2"/>
<contactref element="PL2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="EIA2">
<contactref element="PL1" pad="3"/>
<contactref element="TXRX" pad="2"/>
<contactref element="PL2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EIA3">
<contactref element="PL1" pad="5"/>
<contactref element="TXRX" pad="4"/>
<contactref element="PL2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EIA8">
<contactref element="PL1" pad="6"/>
<contactref element="CTSRTS" pad="4"/>
<contactref element="PL2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RDY">
<contactref element="CTSRTS" pad="3"/>
<contactref element="DTRDCR" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LO">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="PL1" pad="8"/>
<contactref element="PL2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="HI">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="CTSRTS" pad="1"/>
<contactref element="CTSRTS" pad="5"/>
<contactref element="DTRDCR" pad="1"/>
<contactref element="DTRDCR" pad="5"/>
<contactref element="PL1" pad="1"/>
<contactref element="PL2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TTID">
<contactref element="Q8" pad="3"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
