<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="1-480459-0">
<description>Mate-N-Lok 1-480459-0, board mounted.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E10" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E11" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E7" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL14" value="SP314N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E8" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E12" library="dec-con" package="DIL14" value="SP384N"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-10" value="D672"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=""/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL16" value="7475N"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".005uF"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="2.2K"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="100"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="10K"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="7.5K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="E5" library="74xx-us" package="DIL14" value="7410N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="J1" library="dec-con" package="1-480459-0" value="1-480459-0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="E7" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="E10" pad="6"/>
<contactref element="E9" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BF2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="8"/>
<contactref element="E11" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
<contactref element="EDGE" pad="CA2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AA2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BA2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IOPMD03">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOPMD04">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOPMD06">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!BIOPAUSE">
<contactref element="E4" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E7" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO_PAUSE">
<contactref element="E7" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MYIOT">
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E5" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MYIOT">
<contactref element="E11" pad="13"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MYMD10">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MYMD11">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MYMD10">
<contactref element="E11" pad="14"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!MYMD11">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MAYBECLDI">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MAYBE_CLEI">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MYMD09">
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!MAYBE_CLSK">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CLSK">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLIE">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BTP3">
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IO6133">
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO6133">
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E7" pad="11"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CK_FLAG">
<contactref element="E7" pad="8"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="EDGE" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="CLDI">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!IO6131">
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="E9" pad="2"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TICKED">
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!IO6132">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IRQ_ENABLE">
<contactref element="E7" pad="9"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BOSCIN">
<contactref element="E12" pad="13"/>
<contactref element="E9" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="EDGE" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="EDGE" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="EDGE" pad="DP1"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="EDGE" pad="CD1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!TP3">
<contactref element="E10" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
<contactref element="E10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="EDGE" pad="CH2"/>
</signal>
<signal name="!TP1">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="EDGE" pad="CD2"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="EDGE" pad="CP1"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="EDGE" pad="CL1"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="EDGE" pad="CS1"/>
<contactref element="E7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="EDGE" pad="DK1"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="E4" pad="9"/>
<contactref element="EDGE" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="E11" pad="4"/>
<contactref element="EDGE" pad="DL1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="DM1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSCIN">
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTP1">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!INIT">
<contactref element="E9" pad="11"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DO_CLSK">
<contactref element="E5" pad="6"/>
<contactref element="E9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="EDGE" pad="BM1"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
