<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDGE-CON8">
<description>Quad-Height DEC edge connector</description>
</package>
<package name="OMNIBUS">
<description>Quad-Height DEC board</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA01-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER (.125")&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49TL-H">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E12" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E13" library="dec-con" package="DIL14" value="SP380N"/>
<element name="E8" library="dec-con" package="DIL14" value="N8881N"/>
<element name="E5" library="dec-con" package="DIL14" value="SP314N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E9" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="EDGE" library="dec-con" package="EDGE-CON8" value=" "/>
<element name="E7" library="74xx-us" package="DIL16" value="7475N"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="U$1" library="dec-con" package="OMNIBUS" value="OUTLINE-OMNIBUS"/>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="470"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="750"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="330"/>
<element name="E6" library="74xx-us" package="DIL14" value="7410N"/>
<element name="E10" library="74xx-us" package="DIL14" value="7474N"/>
<element name="E14" library="74xx-us" package="DIL14" value="7402N"/>
<element name="E4" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E11" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E15" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E18" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E19" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E20" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E21" library="74xx-us" package="DIL14" value="7490N"/>
<element name="E16" library="74xx-us" package="DIL14" value="7470N"/>
<element name="E17" library="74xx-us" package="DIL14" value="7470N"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="T1" library="dec-con" package="DIL16" value="16-09651"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value=".047uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="D664">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value=".047uF"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-025X075" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-025X075" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CR1" library="crystal" package="HC49TL-H" value="20MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO5" value="2N3009B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value="100pF"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value=".047uF"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="68pF"/>
<element name="5KHZ" library="dec-con" package="MA01-1" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="500HZ" library="dec-con" package="MA01-1" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="50HZ" library="dec-con" package="MA01-1" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1HZ" library="dec-con" package="MA01-1" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FREQ" library="dec-con" package="MA01-1" value=" ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="W1" library="rcl" package="0207/10" value=" "/>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C050-025X075" value=".01uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E12" pad="1"/>
<contactref element="E13" pad="1"/>
<contactref element="E8" pad="7"/>
<contactref element="E5" pad="1"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E9" pad="7"/>
<contactref element="E13" pad="12"/>
<contactref element="E12" pad="4"/>
<contactref element="E12" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
<contactref element="E7" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="DC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="DC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="CC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="CC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AF2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AT2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BC1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BC2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BF1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BN2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BN1"/>
<contactref element="EDGE" pad="BF2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="7"/>
<contactref element="E10" pad="7"/>
<contactref element="E14" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="10"/>
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E11" pad="10"/>
<contactref element="E11" pad="2"/>
<contactref element="E11" pad="7"/>
<contactref element="E11" pad="6"/>
<contactref element="E11" pad="3"/>
<contactref element="E15" pad="10"/>
<contactref element="E18" pad="10"/>
<contactref element="E15" pad="2"/>
<contactref element="E15" pad="7"/>
<contactref element="E15" pad="6"/>
<contactref element="E15" pad="3"/>
<contactref element="E18" pad="2"/>
<contactref element="E18" pad="7"/>
<contactref element="E18" pad="6"/>
<contactref element="E18" pad="3"/>
<contactref element="E19" pad="10"/>
<contactref element="E20" pad="10"/>
<contactref element="E21" pad="10"/>
<contactref element="E19" pad="2"/>
<contactref element="E19" pad="7"/>
<contactref element="E19" pad="6"/>
<contactref element="E19" pad="3"/>
<contactref element="E20" pad="2"/>
<contactref element="E20" pad="7"/>
<contactref element="E20" pad="6"/>
<contactref element="E20" pad="3"/>
<contactref element="E21" pad="2"/>
<contactref element="E21" pad="7"/>
<contactref element="E21" pad="6"/>
<contactref element="E21" pad="3"/>
<contactref element="E16" pad="7"/>
<contactref element="E17" pad="7"/>
<contactref element="E16" pad="5"/>
<contactref element="E16" pad="9"/>
<contactref element="E17" pad="5"/>
<contactref element="E17" pad="9"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="CR1" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E1" pad="8"/>
<contactref element="E12" pad="8"/>
<contactref element="E13" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E9" pad="14"/>
<contactref element="E7" pad="5"/>
<contactref element="EDGE" pad="CA2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="EDGE" pad="AA2"/>
<contactref element="EDGE" pad="BA2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="14"/>
<contactref element="E10" pad="14"/>
<contactref element="E14" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="5"/>
<contactref element="E11" pad="5"/>
<contactref element="E15" pad="5"/>
<contactref element="E18" pad="5"/>
<contactref element="E19" pad="5"/>
<contactref element="E20" pad="5"/>
<contactref element="E21" pad="5"/>
<contactref element="E16" pad="14"/>
<contactref element="E17" pad="14"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOPMD03">
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOPMD04">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IOPMD06">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!BIOPAUSE">
<contactref element="E5" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E8" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO_PAUSE">
<contactref element="E8" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MYIOT">
<contactref element="E5" pad="3"/>
<contactref element="E8" pad="5"/>
<contactref element="E13" pad="11"/>
<contactref element="E9" pad="9"/>
<contactref element="E6" pad="2"/>
<contactref element="E6" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MYIOT">
<contactref element="E13" pad="13"/>
<contactref element="E13" pad="5"/>
<contactref element="E13" pad="6"/>
<contactref element="E13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MYMD10">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="E14" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MYMD11">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E13" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MYMD10">
<contactref element="E13" pad="14"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="E14" pad="8"/>
<contactref element="E14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!MYMD11">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MAYBECLDI">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MAYBE_CLEI">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MYMD09">
<contactref element="E13" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!MAYBE_CLSK">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CLSK">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLIE">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BTP3">
<contactref element="E12" pad="14"/>
<contactref element="E6" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="10"/>
<contactref element="E6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!IO6133">
<contactref element="E9" pad="8"/>
<contactref element="E9" pad="5"/>
<contactref element="E9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO6133">
<contactref element="E9" pad="6"/>
<contactref element="E8" pad="11"/>
<contactref element="E6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CK_FLAG">
<contactref element="E8" pad="8"/>
<contactref element="E8" pad="12"/>
<contactref element="E6" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="INIT">
<contactref element="E12" pad="12"/>
<contactref element="E12" pad="11"/>
<contactref element="EDGE" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="CLDI">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!IO6131">
<contactref element="E6" pad="8"/>
<contactref element="E10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="E10" pad="2"/>
<contactref element="E8" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="4"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TICKED">
<contactref element="E10" pad="5"/>
<contactref element="E7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!IO6132">
<contactref element="E6" pad="12"/>
<contactref element="E10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IRQ_ENABLE">
<contactref element="E8" pad="9"/>
<contactref element="E10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="OSCIN">
<contactref element="E10" pad="3"/>
<contactref element="FREQ" pad="1"/>
<contactref element="W1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!MD04">
<contactref element="E1" pad="6"/>
<contactref element="EDGE" pad="BK1"/>
</signal>
<signal name="!MD03">
<contactref element="E1" pad="9"/>
<contactref element="EDGE" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="!MD11">
<contactref element="E13" pad="7"/>
<contactref element="EDGE" pad="DP1"/>
</signal>
<signal name="!IO_PAUSE">
<contactref element="EDGE" pad="CD1"/>
<contactref element="E1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!TP3">
<contactref element="E12" pad="9"/>
<contactref element="E12" pad="10"/>
<contactref element="E12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TP3">
<contactref element="E12" pad="5"/>
<contactref element="EDGE" pad="CH2"/>
</signal>
<signal name="!TP1">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="E12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TP1">
<contactref element="EDGE" pad="CD2"/>
<contactref element="E12" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!INT_RQST">
<contactref element="EDGE" pad="CP1"/>
<contactref element="E8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!INTERNAL_IO">
<contactref element="EDGE" pad="CL1"/>
<contactref element="E8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!SKIP">
<contactref element="EDGE" pad="CS1"/>
<contactref element="E8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!MD07">
<contactref element="E5" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="!MD08">
<contactref element="E5" pad="11"/>
<contactref element="EDGE" pad="DK1"/>
</signal>
<signal name="!MD05">
<contactref element="E5" pad="9"/>
<contactref element="EDGE" pad="BL1"/>
</signal>
<signal name="!MD09">
<contactref element="E13" pad="4"/>
<contactref element="EDGE" pad="DL1"/>
</signal>
<signal name="!MD10">
<contactref element="E13" pad="10"/>
<contactref element="EDGE" pad="DM1"/>
</signal>
<signal name="BTP1">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!INIT">
<contactref element="E10" pad="11"/>
<contactref element="E12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!DO_CLSK">
<contactref element="E6" pad="6"/>
<contactref element="E10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!MD06">
<contactref element="EDGE" pad="BM1"/>
<contactref element="E1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HZ500K">
<contactref element="E21" pad="12"/>
<contactref element="E20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ50K">
<contactref element="E20" pad="12"/>
<contactref element="E19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ5K">
<contactref element="E18" pad="1"/>
<contactref element="E19" pad="12"/>
<contactref element="5KHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ500">
<contactref element="E18" pad="12"/>
<contactref element="E15" pad="1"/>
<contactref element="500HZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ50">
<contactref element="E15" pad="12"/>
<contactref element="E11" pad="1"/>
<contactref element="50HZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ5">
<contactref element="E11" pad="12"/>
<contactref element="E4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E11" pad="11"/>
<contactref element="E11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E15" pad="11"/>
<contactref element="E15" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="E18" pad="11"/>
<contactref element="E18" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="E19" pad="11"/>
<contactref element="E19" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="E20" pad="11"/>
<contactref element="E20" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="E21" pad="14"/>
<contactref element="E21" pad="11"/>
</signal>
<signal name="HZ1">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="1HZ" pad="1"/>
<contactref element="W1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HZ10M">
<contactref element="E16" pad="8"/>
<contactref element="E17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="E16" pad="11"/>
<contactref element="E16" pad="3"/>
<contactref element="E16" pad="4"/>
<contactref element="E16" pad="10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="E17" pad="11"/>
<contactref element="E17" pad="3"/>
<contactref element="E17" pad="4"/>
<contactref element="E17" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="14"/>
<contactref element="T1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T1" pad="12"/>
<contactref element="T1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="T1" pad="10"/>
<contactref element="T1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="T1" pad="16"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="E16" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CR1" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HZ5M">
<contactref element="E17" pad="8"/>
<contactref element="E21" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
