<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="72.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="0" x2="73.66" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="1.27" x2="73.66" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="72.39" x2="72.39" y2="73.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="73.66" x2="1.27" y2="73.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="73.66" x2="0" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72.39" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="23.0632" y="55.245" drill="3.2"/>
<text>VC8E CABLE HELPER</text>
<text>VC8E CABLE HELPER</text>
<hole x="23.0632" y="8.255" drill="3.2"/>
<hole x="48.0314" y="8.255" drill="3.2"/>
<hole x="48.0314" y="55.245" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-thomas-betts">
<description>&lt;b&gt;Thomas &amp; Betts Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on Thomas &amp; Betts Catalog &lt;i&gt;Electronioc Interconnects European Edition 1998&lt;/i&gt;.&lt;p&gt;
Created 10.06.1999&lt;br&gt;
Packages changed/corrected 22.02.2006 librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="H2M25RA">
<description>&lt;b&gt;THOMAS&amp;BETTS&lt;/b&gt; H2M25RA29A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<description>DEC Edge Connectors and Parts</description>
<packages>
<package name="DEC40PINH">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RCA">
<description>&lt;b&gt;Cinch Einbauprintbuchse&lt;/b&gt;, ( RCA Jack ) RM 7.5 x 10 mm&lt;p&gt;
Artikel-Nr.: 736880 - 49&lt;br&gt;
Source: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736880-da-01-de-Cinch-Einbaubuchse.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML26L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T611" library="con-thomas-betts" package="H2M25RA" value="D-SUB25-H2M25RA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="J1" library="dec-con" package="DEC40PINH" value="Video Out">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z" library="dec-con" package="RCA" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIEW" library="jumper" package="JP1" value=" "/>
<element name="NSTORE" library="jumper" package="JP1" value=" "/>
<element name="SV1" library="con-ml" package="ML26L" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="T611" pad="2"/>
<contactref element="T611" pad="3"/>
<contactref element="T611" pad="14"/>
<contactref element="T611" pad="16"/>
<contactref element="T611" pad="5"/>
<contactref element="T611" pad="17"/>
<contactref element="T611" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="E"/>
<contactref element="J1" pad="H"/>
<contactref element="J1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="M"/>
<contactref element="J1" pad="P"/>
<contactref element="J1" pad="U"/>
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="J1" pad="W"/>
<contactref element="J1" pad="Y"/>
<contactref element="J1" pad="AA"/>
<contactref element="J1" pad="CC"/>
<contactref element="J1" pad="EE"/>
<contactref element="J1" pad="MM"/>
<contactref element="J1" pad="KK"/>
<contactref element="J1" pad="HH"/>
<contactref element="J1" pad="PP"/>
<contactref element="J1" pad="J"/>
<contactref element="J1" pad="F"/>
<contactref element="J1" pad="N"/>
<contactref element="J1" pad="V"/>
<contactref element="J1" pad="BB"/>
<contactref element="X" pad="1"/>
<contactref element="X" pad="1@2"/>
<contactref element="X" pad="1@1"/>
<contactref element="Y" pad="1"/>
<contactref element="Y" pad="1@2"/>
<contactref element="Y" pad="1@1"/>
<contactref element="Z" pad="1"/>
<contactref element="Z" pad="1@2"/>
<contactref element="Z" pad="1@1"/>
<contactref element="VIEW" pad="2"/>
<contactref element="NSTORE" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Z_AXIS">
<contactref element="T611" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="X"/>
<contactref element="Z" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="!VIEW">
<contactref element="T611" pad="20"/>
<contactref element="VIEW" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="SS"/>
<contactref element="J1" pad="UU"/>
</signal>
<signal name="!CHAN">
<contactref element="J1" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="!COL_RED">
<contactref element="J1" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="!ERASE">
<contactref element="J1" pad="FF"/>
<contactref element="T611" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!NON_STORE">
<contactref element="J1" pad="LL"/>
<contactref element="T611" pad="6"/>
<contactref element="NSTORE" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!WRITE_THRU">
<contactref element="J1" pad="JJ"/>
<contactref element="T611" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!ERASE_INTERVAL">
<contactref element="J1" pad="NN"/>
<contactref element="T611" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="X_ANALOG">
<contactref element="J1" pad="D"/>
<contactref element="X" pad="2"/>
<contactref element="T611" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y_ANALOG">
<contactref element="J1" pad="L"/>
<contactref element="Y" pad="2"/>
<contactref element="T611" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
