<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.25" x2="0" y2="34.5" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.5" x2="1.5" y2="36" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="36" x2="35.75" y2="36" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="35.75" y1="36" x2="36" y2="35.75" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="35.75" x2="36" y2="0.25" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="0.25" x2="35.75" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="35.75" y1="0" x2="0.25" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0.25" y1="0" x2="0" y2="0.25" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="TQFP-100">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;84 Pin PLCC Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E1" library="atmel-cpld" package="TQFP-100" value="ATF150X100TQFP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E2" library="atmel-cpld" package="S84" value="ATF150X84"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="E1" pad="39"/>
<contactref element="E1" pad="91"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E1" pad="18"/>
<contactref element="E1" pad="34"/>
<contactref element="E1" pad="51"/>
<contactref element="E1" pad="66"/>
<contactref element="E1" pad="82"/>
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="26"/>
<contactref element="E2" pad="38"/>
<contactref element="E2" pad="53"/>
<contactref element="E2" pad="66"/>
<contactref element="E2" pad="78"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="26"/>
<contactref element="E1" pad="38"/>
<contactref element="E1" pad="43"/>
<contactref element="E1" pad="59"/>
<contactref element="E1" pad="74"/>
<contactref element="E1" pad="86"/>
<contactref element="E1" pad="95"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="19"/>
<contactref element="E2" pad="32"/>
<contactref element="E2" pad="42"/>
<contactref element="E2" pad="47"/>
<contactref element="E2" pad="59"/>
<contactref element="E2" pad="72"/>
<contactref element="E2" pad="82"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="E2" pad="14"/>
<contactref element="E1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E2" pad="23"/>
<contactref element="E1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E2" pad="62"/>
<contactref element="E1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E2" pad="71"/>
<contactref element="E1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO40">
<contactref element="E2" pad="55"/>
<contactref element="E1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="IO39">
<contactref element="E2" pad="54"/>
<contactref element="E1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="IO59">
<contactref element="E2" pad="80"/>
<contactref element="E1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="IO58">
<contactref element="E2" pad="79"/>
<contactref element="E1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="IO57">
<contactref element="E2" pad="77"/>
<contactref element="E1" pad="79"/>
</signal>
<signal name="IO56">
<contactref element="E2" pad="76"/>
<contactref element="E1" pad="78"/>
</signal>
<signal name="IO55">
<contactref element="E2" pad="75"/>
<contactref element="E1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="IO16">
<contactref element="E2" pad="24"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO22">
<contactref element="E2" pad="31"/>
<contactref element="E1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IO21">
<contactref element="E2" pad="30"/>
<contactref element="E1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO20">
<contactref element="E2" pad="29"/>
<contactref element="E1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IO19">
<contactref element="E2" pad="28"/>
<contactref element="E1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO18">
<contactref element="E2" pad="27"/>
<contactref element="E1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO9">
<contactref element="E2" pad="15"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO10">
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO11">
<contactref element="E2" pad="17"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="E2" pad="18"/>
<contactref element="E1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="E2" pad="20"/>
<contactref element="E1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO14">
<contactref element="E2" pad="21"/>
<contactref element="E1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO15">
<contactref element="E2" pad="22"/>
<contactref element="E1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO17">
<contactref element="E2" pad="25"/>
<contactref element="E1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO31">
<contactref element="E2" pad="44"/>
<contactref element="E1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="IO38">
<contactref element="E2" pad="52"/>
<contactref element="E1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="IO37">
<contactref element="E2" pad="51"/>
<contactref element="E1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="IO36">
<contactref element="E2" pad="50"/>
<contactref element="E1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="IO35">
<contactref element="E2" pad="49"/>
<contactref element="E1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="IO34">
<contactref element="E2" pad="48"/>
<contactref element="E1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="IO33">
<contactref element="E2" pad="46"/>
<contactref element="E1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="IO23">
<contactref element="E2" pad="33"/>
<contactref element="E1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="IO24">
<contactref element="E2" pad="34"/>
<contactref element="E1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IO25">
<contactref element="E2" pad="35"/>
<contactref element="E1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="IO26">
<contactref element="E2" pad="36"/>
<contactref element="E1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="IO27">
<contactref element="E2" pad="37"/>
<contactref element="E1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="IO28">
<contactref element="E2" pad="39"/>
<contactref element="E1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="IO29">
<contactref element="E2" pad="40"/>
<contactref element="E1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="IO30">
<contactref element="E2" pad="41"/>
<contactref element="E1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="E2" pad="45"/>
<contactref element="E1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="IO47">
<contactref element="E2" pad="64"/>
<contactref element="E1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="IO54">
<contactref element="E2" pad="74"/>
<contactref element="E1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="IO53">
<contactref element="E2" pad="73"/>
<contactref element="E1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="IO52">
<contactref element="E2" pad="70"/>
<contactref element="E1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="IO51">
<contactref element="E2" pad="69"/>
<contactref element="E1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="IO50">
<contactref element="E2" pad="68"/>
<contactref element="E1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="IO49">
<contactref element="E2" pad="67"/>
<contactref element="E1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="IO41">
<contactref element="E2" pad="56"/>
<contactref element="E1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="IO42">
<contactref element="E2" pad="57"/>
<contactref element="E1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="IO43">
<contactref element="E2" pad="58"/>
<contactref element="E1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="IO44">
<contactref element="E2" pad="60"/>
<contactref element="E1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="IO45">
<contactref element="E2" pad="61"/>
<contactref element="E1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="IO46">
<contactref element="E2" pad="63"/>
<contactref element="E1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="IO48">
<contactref element="E2" pad="65"/>
<contactref element="E1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="GCLR">
<contactref element="E2" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="E2" pad="10"/>
<contactref element="E1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="E2" pad="9"/>
<contactref element="E1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="IO3">
<contactref element="E2" pad="6"/>
<contactref element="E1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="IO1">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E1" pad="92"/>
</signal>
<signal name="GCLK3">
<contactref element="E2" pad="81"/>
<contactref element="E1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="GCLK1">
<contactref element="E2" pad="83"/>
<contactref element="E1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="OE1">
<contactref element="E2" pad="84"/>
<contactref element="E1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="GCLK2">
<contactref element="E2" pad="2"/>
<contactref element="E1" pad="90"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
