<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA07-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DEC40PINV">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA10-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA07-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="dec-con" package="DEC40PINV" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="19"/>
<contactref element="SV3" pad="17"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="E"/>
<contactref element="SV1" pad="H"/>
<contactref element="SV1" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="M"/>
<contactref element="SV1" pad="P"/>
<contactref element="SV1" pad="S"/>
<contactref element="SV1" pad="U"/>
<contactref element="SV1" pad="W"/>
<contactref element="SV1" pad="Y"/>
<contactref element="SV1" pad="AA"/>
<contactref element="SV1" pad="CC"/>
<contactref element="SV1" pad="EE"/>
<contactref element="SV1" pad="HH"/>
<contactref element="SV1" pad="KK"/>
<contactref element="SV1" pad="MM"/>
<contactref element="SV1" pad="PP"/>
<contactref element="SV1" pad="SS"/>
<contactref element="SV1" pad="UU"/>
</signal>
<signal name="RMT">
<contactref element="SV3" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="F"/>
</signal>
<signal name="WTT">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="BB"/>
</signal>
<signal name="RTT">
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="J"/>
</signal>
<signal name="WD0">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="FF"/>
</signal>
<signal name="RD0">
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="WD1">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="DD"/>
</signal>
<signal name="RD1">
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="L"/>
</signal>
<signal name="WD2">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="X"/>
</signal>
<signal name="RD2">
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="V"/>
</signal>
<signal name="WD_ENAB">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="Z"/>
</signal>
<signal name="!TM_ENAB">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="NN"/>
</signal>
<signal name="WRT_ECHO">
<contactref element="SV4" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="T"/>
</signal>
<signal name="!ALL_HLT">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="RR"/>
</signal>
<signal name="UNIT">
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="LL"/>
</signal>
<signal name="REV">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="TT"/>
</signal>
<signal name="STOP">
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="JJ"/>
</signal>
<signal name="SEL_ECHO">
<contactref element="SV4" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="N"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
