<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.165" y1="128.265" x2="0.165" y2="0.015" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.165" y1="0.015" x2="90.005" y2="0.015" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.005" y1="0.015" x2="90.005" y2="128.265" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.005" y1="128.265" x2="0.165" y2="128.265" width="0" layer="20"/>
<text>FlipChip Tester - Rev.1</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Component Side</text>
<text>Solder Side</text>
<text>PA8PDP/VRS</text>
<text>-</text>
<text>A1-K1</text>
<text>A1-K1</text>
<text>A2-K2</text>
<text>A2-K2</text>
<text>BYP9</text>
<text>0.1uf</text>
<text>C1</text>
<text>0.1uf</text>
<text>IC1</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC2</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC3</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC4</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC5</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC6</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC7</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC8</text>
<text>74LS125N</text>
<text>IC9</text>
<text>74LS10N</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>JP1</text>
<text>JP2</text>
<text>JP3</text>
<text>JP4</text>
<text>L1-V1</text>
<text>L1-V1</text>
<text>L2-V2</text>
<text>L2-V2</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>OUT3-4</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>OUT5-6</text>
<text>1</text>
<text>16</text>
<text>OUT7-8</text>
<text>R1</text>
<text>1K</text>
<text>1</text>
<text>RN1</text>
<text>1</text>
<text>RN2</text>
<text>1</text>
<text>RN3</text>
<text>1</text>
<text>RN4</text>
<text>1</text>
<text>34</text>
<text>SIDE1</text>
<text>1</text>
<text>34</text>
<text>SIDE2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C150-064X183">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15 mm, outline 6.4 x 18.3 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-09">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X18">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<packages>
<package name="SIL11">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IN1-2" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IN3-4" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="OUT1-2" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IN5-6" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="2,8" value=""/>
<element name="BYP1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP2" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP3" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP4" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP5" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP6" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP7" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP8" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP10" library="rcl" package="C150-064X183" value="100uf 25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="jumper" package="JP1" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="OUT5-6" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC5" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="IC6" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="OUT3-4" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="IC4" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="OUT7-8" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC7" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="IC8" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS125N"/>
<element name="SIDE2" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SIDE1" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X18" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X18" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X18" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X18" value=""/>
<element name="A1-K1" library="special" package="EDG-09" value="A1-K1"/>
<element name="L1-V1" library="special" package="EDG-09" value="L1-V1"/>
<element name="A2-K2" library="special" package="EDG-09" value="A2-K2"/>
<element name="L2-V2" library="special" package="EDG-09" value="L2-V2"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="OC" library="pinhead" package="1X01" value="OC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BYP9" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1uf"/>
<element name="!MR" library="pinhead" package="1X01" value="!MR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL11" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-sil" package="SIL11" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-sil" package="SIL11" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-sil" package="SIL11" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC9" library="74xx-us" package="DIL14" value="74LS10N"/>
<element name="!IO9" library="pinhead" package="1X01" value="!IO9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="!IO8" library="pinhead" package="1X01" value="!IO8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01" value="GND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER2" library="jumper" package="JP1" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BYP7" pad="2"/>
<contactref element="BYP6" pad="2"/>
<contactref element="BYP5" pad="2"/>
<contactref element="BYP4" pad="2"/>
<contactref element="BYP3" pad="2"/>
<contactref element="BYP2" pad="2"/>
<contactref element="BYP1" pad="2"/>
<contactref element="BYP8" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="BYP10" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="L1-V1" pad="12"/>
<contactref element="A2-K2" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="BYP9" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="POWER2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="BYP7" pad="1"/>
<contactref element="BYP6" pad="1"/>
<contactref element="BYP5" pad="1"/>
<contactref element="BYP4" pad="1"/>
<contactref element="BYP3" pad="1"/>
<contactref element="BYP2" pad="1"/>
<contactref element="BYP1" pad="1"/>
<contactref element="BYP8" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="BYP10" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="A2-K2" pad="18"/>
<contactref element="BYP9" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="POWER2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="OUT1-2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="OUT1-2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="OUT1-2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="OUT1-2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="OUT1-2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="OUT1-2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="OUT1-2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="OUT1-2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="OUT1-2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="OUT1-2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="OUT1-2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="OUT1-2" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="OUT1-2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="OUT1-2" pad="5"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="OUT1-2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$139">
<contactref element="OUT1-2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="OUT5-6" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="RN4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$138">
<contactref element="OUT5-6" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$140">
<contactref element="OUT5-6" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="OUT5-6" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="OUT5-6" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$143">
<contactref element="OUT5-6" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$144">
<contactref element="OUT5-6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$145">
<contactref element="OUT5-6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="OUT5-6" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$147">
<contactref element="OUT5-6" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$148">
<contactref element="OUT5-6" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$149">
<contactref element="OUT5-6" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$150">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="OUT5-6" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$151">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="OUT5-6" pad="5"/>
<contactref element="RN4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="OUT5-6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$153">
<contactref element="OUT5-6" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$154">
<contactref element="OUT3-4" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$155">
<contactref element="OUT3-4" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$156">
<contactref element="OUT3-4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$157">
<contactref element="OUT3-4" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$158">
<contactref element="OUT3-4" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$159">
<contactref element="OUT3-4" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$160">
<contactref element="OUT3-4" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$161">
<contactref element="OUT3-4" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$162">
<contactref element="OUT3-4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$163">
<contactref element="OUT3-4" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$164">
<contactref element="OUT3-4" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$165">
<contactref element="OUT3-4" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$166">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="OUT3-4" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$167">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="OUT3-4" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$168">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="OUT3-4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$169">
<contactref element="OUT3-4" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$170">
<contactref element="OUT7-8" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$171">
<contactref element="OUT7-8" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$172">
<contactref element="OUT7-8" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$173">
<contactref element="OUT7-8" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$174">
<contactref element="OUT7-8" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$175">
<contactref element="OUT7-8" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$176">
<contactref element="OUT7-8" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$177">
<contactref element="OUT7-8" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$178">
<contactref element="OUT7-8" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$179">
<contactref element="OUT7-8" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$180">
<contactref element="OUT7-8" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$181">
<contactref element="OUT7-8" pad="16"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$182">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="OUT7-8" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$183">
<contactref element="IC7" pad="10"/>
<contactref element="OUT7-8" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$184">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="OUT7-8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$185">
<contactref element="OUT7-8" pad="15"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="SIDE1" pad="32"/>
<contactref element="IN1-2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="L1-V1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="SIDE1" pad="6"/>
<contactref element="IN1-2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="A1-K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="SIDE1" pad="8"/>
<contactref element="IN1-2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="A1-K1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="SIDE1" pad="12"/>
<contactref element="IN1-2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="A1-K1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="SIDE1" pad="16"/>
<contactref element="IN1-2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="A1-K1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="SIDE1" pad="20"/>
<contactref element="IN1-2" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="A1-K1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="SIDE1" pad="24"/>
<contactref element="IN1-2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="L1-V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="SIDE1" pad="28"/>
<contactref element="IN1-2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="L1-V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="SIDE1" pad="30"/>
<contactref element="IN1-2" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="L1-V1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="SIDE2" pad="6"/>
<contactref element="IN3-4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="A2-K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="SIDE2" pad="8"/>
<contactref element="IN3-4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="A2-K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="SIDE2" pad="12"/>
<contactref element="IN3-4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="A2-K2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="SIDE2" pad="16"/>
<contactref element="IN3-4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="A2-K2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N2">
<contactref element="SIDE2" pad="22"/>
<contactref element="IN3-4" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="L2-V2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="SIDE2" pad="24"/>
<contactref element="IN3-4" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="L2-V2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="SIDE2" pad="32"/>
<contactref element="IN3-4" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="18"/>
<contactref element="L2-V2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="SIDE2" pad="30"/>
<contactref element="IN3-4" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="L2-V2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="SIDE2" pad="28"/>
<contactref element="IN3-4" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="L2-V2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="F2">
<contactref element="SIDE2" pad="10"/>
<contactref element="IN3-4" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="A2-K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="SIDE2" pad="14"/>
<contactref element="IN3-4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="A2-K2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="SIDE2" pad="18"/>
<contactref element="IN3-4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="L2-V2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="SIDE2" pad="20"/>
<contactref element="IN3-4" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="L2-V2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="SIDE2" pad="26"/>
<contactref element="IN3-4" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="L2-V2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="SIDE2" pad="34"/>
<contactref element="IN3-4" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="17"/>
<contactref element="L2-V2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="SIDE1" pad="33"/>
<contactref element="SIDE1" pad="31"/>
<contactref element="SIDE1" pad="29"/>
<contactref element="SIDE1" pad="27"/>
<contactref element="SIDE1" pad="25"/>
<contactref element="SIDE1" pad="23"/>
<contactref element="SIDE1" pad="21"/>
<contactref element="SIDE1" pad="19"/>
<contactref element="SIDE1" pad="17"/>
<contactref element="SIDE1" pad="15"/>
<contactref element="SIDE1" pad="13"/>
<contactref element="SIDE1" pad="11"/>
<contactref element="SIDE1" pad="9"/>
<contactref element="SIDE1" pad="7"/>
<contactref element="SIDE1" pad="5"/>
<contactref element="SIDE1" pad="3"/>
<contactref element="SIDE1" pad="1"/>
<contactref element="IN1-2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="A1-K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="SIDE1" pad="10"/>
<contactref element="IN1-2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="A1-K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="F1">
<contactref element="SIDE1" pad="14"/>
<contactref element="IN1-2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="A1-K1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="SIDE1" pad="18"/>
<contactref element="IN1-2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="A1-K1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N1">
<contactref element="SIDE1" pad="22"/>
<contactref element="IN1-2" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="L1-V1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="SIDE1" pad="34"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="L1-V1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="SIDE1" pad="26"/>
<contactref element="IN1-2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="L1-V1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="SIDE1" pad="4"/>
<contactref element="IN1-2" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="17"/>
<contactref element="L1-V1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="V1">
<contactref element="SIDE1" pad="2"/>
<contactref element="IN3-4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="18"/>
<contactref element="L1-V1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="SIDE2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="A2-K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OA1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="A1-K1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="OB1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="A1-K1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="OC1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="A1-K1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OD1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="A1-K1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OE1">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="A1-K1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="OF1">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="A1-K1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="OH1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="A1-K1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="OJ1">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="A1-K1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OK1">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="A1-K1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OL1">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="L1-V1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="OM1">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="L1-V1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ON1">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="L1-V1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="OP1">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="L1-V1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OR1">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="L1-V1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="OS1">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="L1-V1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="OU1">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="L1-V1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OV1">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="L1-V1" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="SIDE2" pad="2"/>
<contactref element="A2-K2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="SIDE2" pad="15"/>
<contactref element="SIDE2" pad="13"/>
<contactref element="SIDE2" pad="3"/>
<contactref element="SIDE2" pad="5"/>
<contactref element="SIDE2" pad="7"/>
<contactref element="SIDE2" pad="9"/>
<contactref element="SIDE2" pad="11"/>
<contactref element="SIDE2" pad="1"/>
<contactref element="SIDE2" pad="17"/>
<contactref element="SIDE2" pad="19"/>
<contactref element="SIDE2" pad="21"/>
<contactref element="SIDE2" pad="23"/>
<contactref element="SIDE2" pad="25"/>
<contactref element="SIDE2" pad="27"/>
<contactref element="SIDE2" pad="29"/>
<contactref element="SIDE2" pad="31"/>
<contactref element="SIDE2" pad="33"/>
<contactref element="A2-K2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OB2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="A2-K2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="OD2">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="A2-K2" pad="15"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OE2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="A2-K2" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OF2">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="A2-K2" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OH2">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="A2-K2" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OJ2">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="A2-K2" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OK2">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="A2-K2" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OL2">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="L2-V2" pad="18"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OM2">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="L2-V2" pad="17"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ON2">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="L2-V2" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OP2">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="L2-V2" pad="15"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OR2">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="L2-V2" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OS2">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="L2-V2" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OT2">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="L2-V2" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="OU2">
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="L2-V2" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OV2">
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="L2-V2" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OC">
<contactref element="IN5-6" pad="1"/>
<contactref element="OC" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="!MR">
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="!MR" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="!IO9">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="!IO9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!IO8">
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="!IO8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
